**TITULAR INSTALACIÓN:** SERVILENS FIT AND COVER S.L.

**DIRECCIÓN:** AVDA. ILUSTRACION, 12 PTS, 18016, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**LABORATORIOS SERVILENS

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Detección

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EQUIPO REVISADO** | **CANTIDAD** | **ESTADO** |
| CENTRAL DE INCENDIOS GEMINI DE 2 ZONAS | 1 | OK |
| DETECTORES OPTICOS DE INCENDIOS | 28 | OK |
| PULSADORES REARMABLES | 8 | OK |
| SIRENAS DE INTERIOR | 3 | OK |
| CENTRAL DE DETECCION MONOXIDO KILSEN 1Z | 1 | OK |
| DETECTORES DE MONOXIDO | 4 | OK |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

10/08/18

HOJA Nº: 1