**TITULAR INSTALACIÓN:** ARQUISOCIAL S.L.

**DIRECCIÓN:** AVDA. DEL PRADO, 79, 04738, LA GANGOSA, VICAR, ALMERIA

**EMPLAZAMIENTO:**RESIDENCIA DE ANCIANOS FUENTE VICAR

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Detección

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EQUIPO REVISADO** | **CANTIDAD** | **ESTADO** |
| CENTRAL DETECCION DE INCENDIOS 2 LAZOS AMP. A 4 Mod. KFP-AF2-09 | 1 | OK |
| Módulo control 1L. KAL-701 | 1 | OK |
| Módulo 4 salidas de relé Ref. KAL-434C | 1 | OK |
| Retenedor electromagnético 0439031UK | 24 | OK |
| Retenedor de 600 Kgr. Mod. AL960 | 11 | OK |
| Sensor óptico ANALÓGICO ref. kl-730a | 88 | OK |
| Detectores térmicos | 2 | OK |
| Pulsador manual direcc. Ref. KL-450 | 21 | OK |
| Sirenas | 6 | OK |
| Sensor óptico ANALÓGICO ref. kl-730a | 106 | OK |
| Pulsador manual direcc. Ref. KL-450 | 13 | OK |
| Sirenas | 6 | OK |
| MANTENIMIENTO NORMAL DE BOCA DE INCENDIO EQUIPADA | 1 | OK |
| Grupo de presión contra incendios UE 12/70 | 1 | OK |
| Kit colector de prueba ECO-2 | 1 | OK |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

07/08/18

HOJA Nº: 1